7. 나만의 추억이 담겨있는 『아크릴 탁상시계』

(주)우성이앤아이  차 형 규

주변을 둘러보면 여러 가지 종류의 시계들을 볼 수 있다. 대형 벽시계부터 작은 탁상시계, 손목시계 등. 하지만 이번에 만들 시계는 투명한 아크릴을 이용하여 시계의 내부를 모두 들여다 볼 수도 있고 자신이 원하는 사진을 집어넣어 장식할 수도 있다. 나만의 추억이 담겨있는 아크릴 시계를 만들어 보자.

가. 오늘의 활동 목표

1) 아크릴의 성질에 대해 할 수 있다.

2) 모형제작기기의 특징과 용도를 알 수 있다.

3) 보다 창의적인 모양의 시계를 만들 수 있다.

4) 시계의 작동원리에 대해 알 수 있다.

나. 재료의 성질에 대하여

1) 아크릴이란?

아크릴의 정확한 용어는 아크릴 섬유로서 이는 아크릴로니트릴 (CH₂= CHCN)의 단독 중합 또는 타성분(아세틸렌+시안산)과의 공 중합물을 원료로 한 것이다. 이때 아크릴로니트릴의 함량에 따라 아크릴 섬유(85%이상)와 모다크릴 섬유(35∼85%)로 분류한다. 이것역시 합성수지 계열의 한 종류이다.

우리가 일반적으로 말하는 아크릴은 속이 투명하게 비추는 것으로 언듯 보기에는 마치 유리와 같지만 유리처럼 무겁거나 쉽게 깨지지 않으므로 유리를 대체하여 많이 사용되고 있다. 아크릴에는 투명한 종류만 있는 것이 아니라 색깔이 들어간 것들과 그 혼합비율에 따라 여러 종류의 제품들로 나뉘고 있다.

2) 시계의 작동원리

가장 기본적인 시계에는 수정진동자가 사용된다. 수정진동자는 수정을 그 결정축에 대해 특정한 방향으로 절단하여 만든 얇은 조각의 양면에 도체전극을 달아놓은 것으로서 여기에 일정한 전압을 인가하면 전기 일그러짐효과에 의해 변형력이 더해져서 진동이 일어난다. 진동이 일어나면 압전효과에 의해 전극에 전압이 유발되고, 그 진동수는 수정의 역학적 성질이나 크기에 따라 정해진다. 이 진동수를 기준으로 하여 시계 초바늘을 움직이게 되면 항상 일정한 시간에 일정한 간격으로 바늘이 움직이게 되는 것이다.

다. 만들어봅시다

1) 준비물

① 두께 2~3mm 정도 되는 투명아크릴판 420×60mm 로 1장

② 두께 2~3mm 정도 되는 투명아크릴판 200×200mm 로 2장

③ 시계 무브 1개(시계바늘포함)

④ 아크릴 접착제(클로로포름)

⑤ 접착제 주입용 주사기

⑥ 순간접착제

2) 만들기

가) 시계틀 만들기

① 아크릴을 적당한 크기로 60mm 폭으로 420mm 길이만큼 자르거나 구입할 때 그와 같은 크기로 주문을 한다.

② 아크릴 절곡기를 이용하여 아크릴판을 삼각형이 되도록 접는다.

아크릴 절곡기는 전열기구이기 때문에 사용한 후에는 반드시 전원을 꺼놓아야 한다.

나) 시계판 만들기

① 2번에서 구부려 놓은 삼각형에 맞도록 아크릴 판을 이용하여 삼각형으로 절단한다.

② 시계무브를 고정시킬 수 있도록 삼각형 아크릴판에 구멍을 뚫는다.

이 때 아크릴이 깨질 수 있으므로 조심스럽게 뚫어주어야 한다.

다) 조립하기

① 아크릴접착제나 순간접착제를 이용하여 구부려놓은 통과 아크릴판을 붙여준다. 클로로포름을 사용할 경우 주사기가 반드시 필요하지만 순간접착제를 이용하였을 때 보다 접착부위가 한결 깨끗해진다.

② 구멍을 뚫어놓은 시계판에 시계무브의 회전축을 끼우고 접착제를 주입하여 단단히 고정시킨다.

③ 시계바늘은 끼우기 전에 적당한 크기로 잘라준다.

시계바늘은 자신이 원하는 모양으로 직접 제작하는 것이 좋다.

④ 시침을 제일먼저 끼우고 다음에 분침, 마지막으로 초침을 끼운다.

바늘을 끼우기 전에 자신이 원하는 사진을 아크릴판에 붙여주면 좀 더 근사한 시계가 완성될 것이다.

⑤ 건전지를 끼우고 시간을 조정한다.

⑥ 마지막으로 앞부분을 삼각형 아크릴판으로 덮어주면 모든 과정이 끝난다.

라. 완성 및 응용

투명한 아크릴 삼각 시계가 완성되었다. 자신이 좋아하는 사람이나 연예인, 스포츠스타, 동물 등의 사진을 넣어보면 보다 근사한 시계가 완성될 것이다.

사각형, 오각형, 원 등 다양한 모양을 구상해 보고 자신이 원하는 크기와 형태를 결정하여 새로운 디자인의 시계를 만들어보자.