11. 자동으로 쏙~쏙~! 『자석 클립통』

(주)우성이앤아이  차 형 규

평소에 클립을 사용하려면 클립통을 열어서 클립을 집어내서 사용해야 하는데, 이때 클립을 두, 서너 개씩 집어내게 된다. 다소 불편함을 느꼈을 것이다. 이 번에 만들게 될 클립통은 이런 불편한 사항을 개선하고자 생각 끝에 발명된 작품이다. 아크릴 판을 몇 번만 접으면 신기하고 재미있는 클립통이 만들어진다. 클립을 하나 뽑으면 자동으로 다음 클립이 따라 올라와 클립통 입구에 붙어서 다음에 사용되기를 기다린다. 아크릴과 자석을 이용한 신기하고 재미있는 ‘자석 클립통’을 만들어 보자.

가. 오늘의 활동 목표

1) 아크릴의 성질에 대해 알 수 있다.

2) 모형제작기기의 특징과 용도를 알 수 있다.

3) 보다 창의적인 모양과 기능의 클립통을 만들 수 있다.

4) 실생활에 필요한 물건의 단점을 보완하고 개선할 수 있다.

5) 자석의 성질에 대해 알 수 있다.

나. 재료의 성질에 대하여

1) 아크릴이란?

아크릴의 정확한 용어는 아크릴 섬유로서 이는 아크릴로니트릴 (CH₂= CHCN)의 단독 중합 또는 타성분(아세틸렌+시안산)과의 공 중합물을 원료로 한 것이다. 이때 아크릴로니트릴의 함량에 따라 아크릴 섬유(85%이상)와 모다크릴 섬유(35∼85%)로 분류한다. 이것역시 합성수지 계열의 한 종류이다.

우리가 일반적으로 말하는 아크릴은 속이 투명하게 비추는 것으로 언듯 보기에는 마치 유리와 같지만 유리처럼 무겁거나 쉽게 깨지지 않으므로 유리를 대체하여 많이 사용되고 있다. 아크릴에는 투명한 종류만 있는 것이 아니라 색깔이 들어간 것들과 그 혼합비율에 따라 여러 종류의 제품들로 나뉘고 있다.

2) 자석

모든 자석에는 N극과 S극이 존재한다. 같은 극끼리는 서로 반발하고 다른 극끼리는 끌어당기는 힘이 작용한다. 또한 자력선이 존재하여 자석내부에서 S극에서 N극으로 이동한다. 자력이 강할수록 자력선의 수가 많고 자력선은 비자성체를 투과한다. 자력선에는 고무끈과 같은 장력이 존재하므로 우리는 이 점을 실생활에 많이 이용할 수 있다.

자석은 그 생김새와 특성에 따라 여러 종류로 분류되는데 여기서 사용할 자석은 일반 영구자석으로 그 모양은 직사각형이다.

다. 만들어봅시다.

1) 준비물

① 두께 2~3mm 정도의 투명아크릴판 220mm×60mm 1장

② 두께 2~3mm 정도의 투명아크릴판 200mm×200mm 1장

③ 아크릴 접착제(클로로포름)

④ 접착제 주입용 주사기

⑤ 순간접착제

⑥ 영구자석 20mm×10mm×5mm 정도로 1개

2) 만들기

가) 아크릴 판 구부리기

① 220mm×60mm으로 준비된 아크릴판에 사인펜 등을 이용하여 구부릴 위치를 표시한다.

② 아크릴 절곡기를 이용하여 아크릴판을 삼각형이 되도록 접는다.

아크릴 절곡기는 전열기구이기 때문에 사용한 후에는 반드시 전원을 꺼놓아야 한다.

③ 오른쪽의 그림을 보고 자석이 들어 갈 부분과 클립이 올라올 수 있는 부분을 잘 접어서 만들어준다.

나) 클립통 마감판 자르기

① 구부려놓은 삼각형통을 아크릴 판위에 올려놓고 마감될 부분을 사인펜 등을 이용하여 정확하게 그린다.

② 띠톱을 이용하여 그려진 선을 따라 정확하게 잘라준다.

③ 잘라진 부분은 거칠기 때문에 디스크샌더나 사포를 이용하여 깨끗하게 다듬어 준다.

다) 조립하기

① 아크릴 접착제나 순간접착제를 이용하여 아크릴 판을 통 옆에 붙여준다.

순간접착제를 이용할 경우 접착부분이 지저분해질 수 있으므로 가능하면 아크릴 접착제를 이용한다.

② 순간접착제를 이용하여 자석을 옆의 그림과 같이 붙여준다.

③ 1번과 같이 나머지 한쪽 옆면도 아크릴 접착제를 이용하여 붙여준다.

라. 완성 및 응용

클립통이 완성되었다. 클립을 자석클립통에 넣고 하나씩 뽑아보자.

클립을 하나씩 뽑을 때마다 다음 클립이 따라 올라와 클립통 입구에서 대기한다. 다음에 뽑아 쓰기 쉽도록 대기하는 클립은 자석의 힘을 이용한 것이다.

자석을 이용하여 좀 더 기발한 아이디어를 떠올려보자. 아주 재미있고 신기한 발명품을 만들 수 있을 것이다.