2. 꽃게 모양의 『메모지 통 만들기』

(주)우성이앤아이  이 규 만

바닷가에 가면 꽃게를 흔하게 볼 수 있을 것이다. 사람이 조금 떨어져서 지켜볼 때는 무슨 일을 하는지 자기 일에 집중해 있지만, 조금만 곁으로 다가가면 눈 깜짝할 사이에 게 구멍으로 숨어버린다.

이번에 만들게 될 작품은 꽃게 모양으로 위장한 메모지 함이다. 이는 보는 이로 하여금 호기심을 자아내게 한다. 언 듯 보기에 꽃게 모양을 한 단순한 모형에 불과하다고 생각 할 수 있지만, 나만이 알고 있는 비밀 보관함이 숨어있다.

가. 오늘의 활동 목표

1) 목재의 성질에 대해 알 수 있다.

2) 모형제작기기의 특징과 용도를 알 수 있다.

3) 동⋅식물 또는 주변 사물들의 특징을 살려 실생활에 필요한 물건에 접목시킬 수 있다.

나. 재료의 성질에 대하여

MDF(Medium Density Fiberboard)란 중밀도섬유판의 약자로서 목재나 목편 등을 분쇄하여 합성수지 접착제와 혼합한 후 열과 압력을 가하여 완성된다. 원목이나 합판 등에 비해 가격이 저렴하고 누구나 쉽게 가공을 할 수가 있다.

다. 만들어봅시다

1) 준비물

① 두께 3mm 정도의 판재 200×200mm 로 2장

(어떠한 재질의 판재를 준비해도 상관없지만 가능하면 MDF판재를 준비하는 것을 권한다.)

② 두께 30mm 정도의 판재 200×200mm 로 1장

③ 두께 Ø 10mm 정도의 봉재 100mm 길이로 4개

④ 두께 Ø 5mm 정도의 봉재 100mm 길이로 2개

⑤ 독성이 없는 목공용 접착제

⑥ 사포 #800번

2) 만들기

☞ 별도의 도면을 참고하여 도면에 표시된 부품들을 하나씩 만들어 나간다.

가. 몸통만들기

① 정확한 가공을 위하여 설명서 뒷부분에 첨부된 도면을 참조하여 판재에 옮겨 그린다.

② 선을 따라 판재를 자른다.

왼쪽의 그림과 같이 곡선을 절단할 때에는 스카시톱이나 띠톱을 이용한다.

③ 잘라진 면을 곱게 다듬는다.

톱날로 절단된 면은 거칠고 고르지 못하기 때문에 디스크샌더를 이용하여 절단면을 깨끗하게 다듬어 준다.

디스크샌더가 없을 경우 사포를 이용하여 다듬어도 상관없다.

④ 메모지를 넣을 수 있는 공간을 만든다.

잘 다듬은 몸통을 스카시톱을 이용하여 원하는 크기만큼 잘라낸다.

⑤ 몸통을 덮을 수 있도록 3mm 두께의 판재를 몸통과 같은 크기로 2개 준비한다.

⑥ 목공용 접착제를 이용하여 몸통을 조립한다.

나. 다리와 눈 만들기

① 집게모양을 만들기 위해 판재 위에 연필을 이용하여 원하는 모양으로 집게를 그리고 스카시톱을 이용하여 그린 부분을 잘라낸다. 잘라낸 후에 거친 부분은 디스크샌더와 사포를 이용하여 부드럽게 다듬어 준다.

② 띠톱을 이용하여 다리와 눈을 적당한 길이로 잘라주고 잘라진 면은 디스크샌더를 이용하여 다듬어준다. 다리는 두께 10mm 봉재를 사용하고, 눈은 5mm 봉재를 사용한다.

다. 조립하기

① 모든 부품이 준비가 되었으면 조립을 하기 전에 꽃게 모양이 되도록 배치 해 본다.

② 목공용 접착제를 이용하여 다리를 하나씩 붙여나간다. 접착제가 마르는 시간이 필요하니 너무 급하게 서두르지 않는다.

③ 눈이 들어갈 부분은 핸드드릴이나 탁상드릴을 이용하여 구멍을 뚫어준다. 구멍이 뚫린 부분에 접착제를 집어넣고 눈을 붙여준다.

라. 완성 및 응용

꽃게 메모지 함이 완성이 되었다. 뚜껑을 열어 메모지를 넣어보자. 열쇠나 도장 등 크기가 작고 잃어버리기 쉬운 물건을 넣고 뚜껑을 덮어두면 다른 사람이 쉽게 찾을 수 없을 것이다.

꽃게 모양뿐만 아니라 달팽이, 문어 등 다양한 모양으로 위장한 메모지 함을 만들어보자.