4. 둥글 둥글 『토끼와 거북이 연필꽂이』

(주)우성이앤아이  이 규 만

토끼와 거북이가 달리기경주를 하면 누가 이길까? 토끼와 거북이의 달리기경주 이야기는 누구나 한 번 쯤은 들어보았을 것이다. 이 번에 만들 작품은 토끼와 거북이 모양을 하고 있는 연필꽂이이다.

주위를 둘러보면 동‧식물의 모양을 생활용품에 응용한 제품들을 많이 볼 수 있다. 이 작품 역시 토끼와 거북이를 연필꽂이와 접목하였다. 누구나 쉽게 만들 수 있도록 모양을 단순화하였지만, 그 특징은 잘 살아있다. 살아있는 토끼와 거북이를 상상하면서 만들어보자.

가. 오늘의 활동 목표

1) 목재의 성질에 대해 알 수 있다.

2) 모형제작기기의 특징과 용도를 알 수 있다.

3) 동⋅식물 또는 주변 사물들의 특징을 살려 실생활에 필요한 물건을 디자인 하는데 접목시킬 수 있다.

나. 재료의 성질에 대하여

MDF(Medium Density Fiberboard)란 중밀도섬유판의 약자로서 목재나 목편 등을 분쇄하여 합성수지 접착제와 혼합한 후 열과 압력을 가하여 완성된다. 원목이나 합판 등에 비해 가격이 저렴하고 누구나 쉽게 가공을 할 수가 있다.

다. 만들어 봅시다

1) 준비물

① 두께 3mm 정도의 판재 200×200mm로 1장

(어떠한 재질의 판재를 준비해도 상관없지만 가능하면 MDF판재를 준

비하는 것을 권한다.)

② 두께 30mm 정도의 판재 200×200mm로 2장

③ 두께 Ø 5mm 정도의 봉재 50mm 길이로 1개

④ 두께 Ø 5mm 정도의 봉재  50mm 길이로 개

⑤ 독성이 없는 목공용 접착제

⑥ 사포 #800번

2) 만들기

☞ 별도의 도면을 참고하여 도면에 나와있는 부품들을 하나씩 만들어 나간다.

가) 몸통과 머리 만들기

① 정확한 가공을 위하여 설명서 뒷부분에 첨부된 도면을 참조하여 판재에 옮겨 그린다.

② 그려진 선을 따라 판재를 자른다. 왼쪽의 그림과 같이 곡선을 절단할 때에는 스카시톱이나 띠톱을 이용한다.

③ 잘라진 면을 곱게 다듬는다.

톱날로 절단된 면은 거칠고 고르지 못하기 때문에 디스크샌더를 이용하여 절단면을 깨끗하게 다듬어 준다.

디스크샌더가 없을 경우 사포를 이용하여 다듬어도 상관없다.

④ 3번의 과정까지 작업한 재료를 띠톱이나 스카시톱을 이용하여 반으로 자른다.

각 각의 반원모양은 토끼와 거북이의 몸통이 될 것이다.

⑤ 첨부된 도면을 참조하면서 1번부터 4번까지의 과정을 반복하여 오른쪽 사진에 보이는 재료를 준비한다.

⑥ 핸드드릴이나 탁상드릴을 이용하여 거북이와 토끼의 각 각의 몸통에 구멍을 뚫어준다. 이 구멍은 연필을 꽂을 수 있는 구멍으로 자신이 원하는 크기만큼 뚫는데, 너무 큰 구멍은 뚫기가 어렵기 때문에 자신이 뚫을 수 있는 범위 내에서 구멍의 크기를 선택하도록 하자.

나) 조립하기

① 도면에 표시된 모든 재료가 준비되었으면 도면의 조립도를 보면서 각 각의 머리와 몸통, 귀, 다리 등을 하나씩 붙여나간다.

라. 완성 및 응용

토끼모양과 거북이모양의 연필꽂이가 완성이 되었다. 자기가 좋아하고 아끼는 연필을 꽂아보자.

좀 더 예쁘고 활용적인 디자인이 떠올랐다면, 머릿속에 있는 디자인을 종이에 옮겨 그리고 그려진 디자인대로 더 멋진 작품을 만들어 본다.

마. 내가 만들고 싶은 동물모양을 스케치하여보자.